1. 切换到applayer\com\vtp目录下，打开.pri .fix 和v\_hand三个文件
2. 在.pri文件中添加 flag XXX { latches signal YYY; } 或者 flag "XXX"{latches frame containing "YYY";}

其中，XXX为自定义，YYY为.fix文件中的signal name

在.fix文件中可查看该signal是否有update bit，若有可使用flag XXX { latches signal YYY; }

若没有update bit，则使用flag "XXX"{latches frame containing "YYY";}

1. 在applayer\com\vtp目录下，运行build，按enter键直至运行完毕，查看v\_hand文件中中是否有对应的XXX\_handle出现
2. 在源程序中，添加v\_test\_flag(XXX\_handle)，用于测试CAN网络信号是否收到，返回1，表示收到；返回0，表示未收到。

注：若使用了flag XXX { latches signal YYY; }，表示该signal是否收到；

若使用flag "XXX"{latches frame containing "YYY";}，表示该signal所在的帧是否收到。